**ПОТ для погрузки-разгрузки должны соблюдать все**

С 1 января действуют новые Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Соблюдать их должны все: организации, ИП, работодатели-физлица и работники. Для инструкций по охране труда обязали использовать не только новые ПОТ, но и техническую документацию изготовителей оборудования.

Использовать тельферы, лебедки, тали, блоки нужно для грузов массой от 50 до 500 кг. Не нужно соблюдать не менее 3 м расстояния между идущими работниками при переноске грузов — эту норму исключили.

Чтобы проверить надежность строповки, поднимать груз достаточно на высоту 20–30 см, а не 1 м. Сократили расстояние до заднего борта машины, когда ее размещают вблизи здания. Теперь минимальный интервал — 80 см, а не 1,5 м.

В новом приказе нет требования иметь удостоверение на право производства работ для водителей грузоподъемных машин. Также новые ПОТ не обязывают допускать к работам только совершеннолетних.

**Источник:** [приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н](https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=573113861)