ПРОЕКТ


Утверждены

постановлением

администрации

Черниговского

муниципального района

от 28.03.2022 г. N 160-па

**ПРАВИЛА**

**РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА**

**НА СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ**

**ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

1. Нормативы финансовых затрат принимаются для определения размера ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. В зависимости от категории автомобильной дороги местного значения определяются приведенные нормативы (Н прив. кап. рем., Н прив. год)

 рассчитываемые по формуле:

Н прив. = Н x К кат., где:

Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения V категории,

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциальную стоимость работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения по соответствующим категориям согласно [таблице 1](#Par62).

Таблица 1

Коэффициенты

учитывающие дифференциацию стоимости работ по содержанию

и ремонту автомобильных дорог местного значения

по соответствующим категориям

|  |  |
| --- | --- |
| Виды работ | Категория автомобильных дорог федерального значения |
| I | II | III | IV | V |
| Содержание | 2,03 | 1,28 | 1,14 | 1,05 | 1 |
| Ремонт | 2,91 | 1,52 | 1,46 | 1,37 | 1 |
| Капитальный ремонт | 3,67 | 1,82 | 1,66 | 1,46 | 1 |

3. Определение размера ассигнований местного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения каждой категории осуществляется по формулам:

 А кап. рем. = Н прив. кап. рем. x L кап. рем., где:

А кап. рем. - размер ассигнований местного бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения каждой категории (тыс. руб.);

Н прив. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения каждой категории (тыс. руб./км);

L кап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (км), которая определяется по следующей формуле:

L кап. рем. = L / Т кап. рем. - L рек., где:

L - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения каждой категории (км) принимается по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду (форма 3-ДГ), с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до километров);

Т кап. рем. - нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для автомобильных дорог общего пользования каждой категории согласно [таблице 2](#Par108).

Таблица 2

Нормативные межремонтные сроки (лет)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Категории автомобильных дорог общего пользования |
| I | II | III | IV | V |
| Капитальный ремонт | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Ремонт | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |

L рек. - расчетная протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год планирования (км);

4. Определение размера ассигнований местного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется по формуле:

А сод. и рем. = Н прив. сод. и рем. x L, где:

А сод. и рем. - размер ассигнований местного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения каждой категории (тыс. рублей);

Н прив. сод. и рем. - приведенный норматив финансовых затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения каждой категории (тыс. руб./км);

L - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения каждой категории (км) принимается по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду (форма 3-ДГ), с учетом ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до километров).

Общая потребность в ассигнованиях местного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения определяется как сумма ассигнований местного бюджета на содержание и ремонт всех категорий автомобильных дорог общего пользования местного значения.

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях местного бюджета на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения определяется как сумма годовой потребности в финансировании соответственно на содержание, ремонт и капитальный ремонт всех категорий автомобильных дорог общего пользования местного значения.